void setup() {

Serial.begin(115200);

Serial.println("ESP32 is ready!");

}

void loop() {

}